internal bootloader-update use:
UpdateFWTool	bootloader				date		changes
v416	     	FB2_bootloader_build5759			2021-08-03	不清FLASH，不扫描921600波特率，降低等待时间
v456		bootloader_bb_data_ok			2021-08-11	适配FB2S，无FLASH校验
v526		bootloader_bb_data_ok			2021-09-06	1.增加FB2S的PKG校验，2.修复因debug版本打印过多导致的软复位升级失败
v559		bootloader_bb_data_ok			2021-09-15	增加发送M!T个数
v713		FB2S_bootloader_build6348_update_115200	2021-11-17	更新bootLoader
v798		FB2S_bootloader_build6415_update_115200	2021-12-15	1.更新bootLoader，2.UART打开失败后再打开一次，打印重启异常信息。
v891		FB2S_bootloader_build6435_update_115200	2022-2-24		1.取消FW传输结束后RMC/GGA语句检查, 2.更改bootloader,ECC地址0xae000  		
v1317		FB2S_bootloader_build6435_update_115200	2022-6-27		适配UM681升级：1.修改FW校验，支持UM681slave固件；2.若存在slave固件，等待20s给slave芯片升级。
v1389		FB2S_bootloader_build6479_update_115200	2022-7-11		更新bootLoader

bootloader main version history
名称（版本号）				发布时间 		主要Feature
FB2_bootloader_build2048_update_115200.pkg			FB2-全清FLASH
FB2_bootloader_build5759_update_115200.pkg	2021.5		FB2-不清FLASH
bootloader_bb_data_ok.pkg			2021.8.9		适配FB2S
FB2S_bootloader_build6348_update_115200	2021.11.16	自动打开JTAG；增加了Loader的双备份机制；增加了对压缩格式的支持；支持直接加载binary文件并运行；修改了Flash Layout，FW地址由0xc000变更为0x1b000
FB2S_bootloader_build6415_update_115200	2021.11.14	启用Flash纠错功能
FB2S_bootloader_build6435_update_115200	2022.2.24		ECC地址0xae000
FB2S_bootloader_build6479_update_115200	2022.7.7		优化Flash写入时间，缩短烧写FW后第一次启动时，备份loader和写入纠错码需要的时间；检测到固件损坏、传输到一半中断时，重启芯片